Poznámky k Zimnímu QRP závodu.

K předchozímu nástinu propozic Zimního QRP závodu jsem dostal řadu připomínek, snažil jsem se jednotlivě na ně odpovídat. Tady je souhrn odpovědí na připomínky:

●	Termín je daný, současně s Winter BBT. Tím je daný jak datum, tak i pásma a čas. Nemá smysl nějak cokoli měnit. Mezera mezi závodem na 144 MHz a 432 MHz by sice byla příjemná, ale jednak by se prodlužoval celý závod, jednak na konci by nebylo co dělat, protistanice v DL by balily. Snažím se závod koncipovat z pohledu závodníka, který pracuje ve sněhu z portejblu na kopci. Tam je každá čtvrthodina, o kterou se jde domů dříve setsakra znát.
●	Stálé nebo přechodné QTH, v době, kdy si do koncese můžete dát, co chcete, se rozdíl stírá. Spíše by to přinášelo nelogičnosti typu, že klub, který stanoviště vybudoval a má ho zapsané v koncesi jako domovské by závod nemohl jet, zatímco člen téhož klubu, který má domovské QTH zapsané v obci pod kopcem, by jet mohl.
●	Není obvyklé u závodů na VKV mít jinou kategorii pro stanice „od krbu“ a z kopce. Dělalo by to jenom zlou krev viz předchozí bod. Obecně platí, chceš-li dosáhnout slušný výsledek, vylez na kopec.
●	Takřka na každém kopci je teď minimálně BTSka nějakého z operátorů. Kopec bez proudu je těžko k nalezení. Nemá cenu trvat na podmínce, že na kótě není elektrický proud.
●	Výkon 10 W pro QRP závod na VKV je v propozicích minimálně 15 let, starší propozice nemám. 5 W platí pro QRP na KV. Snažím se mít sjednocené propozice letního i Zimního QRP závodu, aby závodníci mohli použít stejné vyzkoušené zařízení.
●	V propozicích starších QRP závodů byla podmínka, že zařízení bude napájeno z chemických zdrojů. Není důvodu se k ní nevrátit, nota bene když Winter BBT má stejnou podmínku rovněž. Automaticky se tím omezí výkon a při omezených zdrojích je nutno více přemýšlet, jestli s tím, co máme k dispozici vystačíme celý závod volat výzvu, nebo ušetříme kapacitu akumulátorů poslechem a prolaďováním pásma. Chápu, že se zdá nelogické pro toho, kdo sedí u zařízení doma, že metr od zásuvky napájí zařízení z baterek, ale snažím se sjednotit co nejvíce výchozí pozici všech závodníků ve prospěch těch, co vyrazí v zimě na kopec. Prostě čím více námahy závodu věnujete, tím větší šanci na umístění máte.
●	Hmotnost celého zařízení nechci omezovat. Kdo má chuť, nechť jede BBT, tam je vše sofistikovaně popsáno. Menší a lehčí zařízení mívají horší parametry, nechci být příčinou zanášení spektra spletry a šumem.
●	Asi nejvíce bylo připomínek k nemožnosti používat stabilní anténní soustavy. Opět zde platí má snaha o sjednocení výchozích podmínek. Na kopci ve sněhu nic velkého nepostavíte. Anténní soustavou ovlivníte vyzářený výkon více jak výkonem PA. Mohutná diskuse byla kolem toho na ok_listu. Takže, prosím, vedle monstra s 10 tunami hliníku si laskavě zvedněte menší hrábě. Stejně stabilní soustava bude k nepotřebě obalená ledem.
●	Páteční termín pro postavení antén vychází z propozic jiných portejblových závodů.
●	Pokud jedete naplno, tak na DX Cluster není čas. Z baterek na to stejně nebudete mít dost energie. Domlouvejte se na spojení, jak chcete, ale vlastní QSO včetně předání soutěžního kódu musí proběhnout na pásmu, to je snad jasné.
●	V zimě v chumelenici nebudou notebooky zrovna ochotně fungovat nemluvě o  kapacitě akumulátorů, která po celý závod nevydrží. Proto jsem přistoupil k přijmu různých forem papírových deníků, i když se to zdá krokem zpět. Pošlete-li mi log elektronický, velmi mi tím usnadníte vyhodnocení. Prosím soubor nazvat call.edi, u skenů call.jpg či v jakém formátu mi to pošlete, mám potom pohodlné přiřazení souborů jednotlivým závodníkům. 

Minulý návrh byl na http://www.ok2kkw.com/next/zimniqrp_2009.htm
Prosím vás o připomínky k propozicím na ok1dom@seznam.cz, ok_listu či diskusi na OK2KKW.